Dotyczy przetargu na budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układanych płyt poliuretanowo-gumowych z nakładka EPDM o wym. 50 x 50 cm jako nawierzchni bezpiecznej zamiast zastosowania nawierzchni typu Safeplay wylewanej na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający co prawda dopuszcza zastosowanie innych technologii wykonania nawierzchni bezpiecznej, muszą być spełnione wszystkie normy i grubości warstw urządzenia dobrane do wysokości upadku. Kolorystyka winna zostać tak jak w projekcie.

Dopuszcza się stosowanie innych nawierzchni elastycznych o podobnych lub lepszych parametrach technicznych w kolorystyce jaką przewiduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009r. Wszystkie nawierzchnie powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania przez polskie normy.

 Jednakże, z uwagi na możliwość rozwarstwiania się płyt, wskazanym byłoby zastosowanie nawierzchni typu Safeplay, lub innych producentów jednolitych nawierzchni wylewanych.