**Kosztorys Ślepy**

**przebudowy ulicy Pamięci Wanat w Łaskarzewie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kod**  **SST** | **normatyw** | **Opis robót** | **jm** | **Ilość**  **Jed .** | **Cena jedn** | **Wartość** |
|  |  |  | **PODBUDOWA** |  |  |  |  |
| 1. | D.04.03.01 | KNR 02-31-  1004-05-00 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie  83 x 7,8 = 647,5 m2 | m2 | 647,5 |  |  | 720 |  |  |
| 2. | D.04.03.01 | KNR02-31  1004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych  Emulsją asfaltową  83 x 7,8 = 647,5 m2 | m2 | 647,5 |  |  |
| 3 | D.05.03.05 b | KNR 02-31  0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy  betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2 | m2 | 647,5 |  |  |
| . |  |  | **NAWIERZCHNIA** |  |  |  |  |
| 4 | D.05.03.05 a | KNR-02-31-  0311-05-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 4 cm KR 2 | m2 | 647,5 |  |  |
|  |  |  | **ROBOTY DODATKOWE** |  |  |  |  |
| 5 | D-10-01-05 |  | Regulacja zaworów wodociągowych Usytuowanych w jezdni | Szt. | 7 |  |  |
| 6 | D-10.01.05 |  | Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych | Szt. | 2 |  |  |
|  |  |  | **R a z e m** |  |  |  |  |

**Podatek VAT 23 %**

**O g ó ł e m**